방식 1)

실외 아두이노 wifi로 연결

- 핀번호 wifi를 통헤 검색하여 받아오기

방식 2)

핀 번호 직접 입력

\* wifi를 통해 연결할 경우 -> 2개의 통신체계

방법1) 애드호크 통신

장 : 중간에 하나 down되도 통신 가능

단 : 비용 多, 구축하기 어려움, 군대에서 사용

방법2) 인프라스트럭처

장 : 간단, 보안관리하기 쉬움

단 : 하나가 down되면 전체 다 down => 중앙 통제하기 쉬움